**Приложение № 2 к договору поставки товаров №\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ КАБЕЛЬНОЙ И ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ**

 **НА НАПРЯЖЕНИЕ 6/0,4 кВ**

1. **МЕСТО ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д. 27. Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС) города Дивногорска. Доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-43-53.

**2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

Материалы поставляются согласно следующего перечня:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во****ед. измерения** |
|
| 1 | Кабель ААШВ-10 3х120 | ГОСТ 18410-73 | м | 2700 |
| 2 | Кабель ААБл-10 3х120 | ГОСТ 18410-73 | м | 60 |
| 3 | Провод СИП-3 1х95-20 | ГОСТ 31946-2012 | м | 5400 |
| 4 | Провод СИП-2 3х95+1х95  | ГОСТ 31946-2012 | м | 1100 |
| 5 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | ГОСТ 31946-2012 | м | 1200 |
| 6 | Провод СИП-2 3х50+1х50 | ГОСТ 31946-2012 | м | 1000 |
| 7 | Провод СИП-4 4х25 | ГОСТ 31946-2012 | м | 5167 |
| 8 | Провод СИП-4 4х16 | ГОСТ 31946-2012 | м | 189 |
| 9 | Кабель ВВГнг 4х2,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 914 |
| 10 | Кабель ВВГнг 4х16 | ГОСТ 31996-2012 | м | 100 |
| 11 | Провод ПВ3 (ПУГВ) 1х2,5мм | ГОСТ 31947-2012 | м | 200 |
| 12 | Провод ПВ3 (ПУГВ) 1х4мм | ГОСТ 31947-2012 | м | 200 |
| 13 | Провод ПВ3 (ПУГВ) 1х6мм | ГОСТ 31947-2012 | м | 117 |
| 14 | Провод ПВ3 (ПУГВ) 1х10мм | ГОСТ 31947-2012 | м | 127 |
| 15 | Провод ПВ3 (ПУГВ) 1х16мм | ГОСТ 31947-2012 | м | 167 |
| 16 | Провод ПВ1 1х2,5мм | ГОСТ 31947-2012 | м | 200 |
| 17 | Кабель ВВГнг 4\*6 | ГОСТ 31996-2012 | м | 75 |
| 18 | Кабель силовой медный ВВГнг 4\*4 | ГОСТ 31996-2012 | м | 75 |
| 19 | Кабель силовой медный ВВГнг 4\*2,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 90 |
| 20 | Кабель силовой медный ВВГнг 4\*1,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 90 |
| 21 | Кабель силовой бронированный повышенной прочности ВБбШв 4\*150 | ГОСТ 16442-79 | м | 90 |
| 22 | Провод ПВ-3 1мм2 | ГОСТ 31947-2012 | м | 60 |

**Примечание:** все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, экспресс доставка первичных документов, а также транспортные расходы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

1. **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

Без предоплаты, расчет за поставленные материалы осуществляется не позднее 45 календарных дней с момента подписания передаточных документов.

Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

**4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт.
2. Продукция должна быть новой и не используемой ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний, год изготовления -2015-2016. В случае указания продукции конкретных торговых марок допускается поставка аналога (по согласованию с Покупателем).

**5.ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ**

1. Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке.
2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, последняя подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Покупателя в сроки, согласованные сторонами.

5.3 Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Горбунов

 МП МП